## ДО

Амек Тойс ООД

## (Бенефициент- наименование)

120544100

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

**„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:**

**ОП 1 Система за персонализиран печат на плюшени меки детски играчки - 1бр;**

**ОП 2 - Система за печат на аксесоари за детски играчки – 1 бр;**

**ОП 3 - Програмируема машина за шиене – 1бр;“**

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“**

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарни месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на**  **Амек Тойс ООД**  (*наименование на бенефициента*) | **Предложение на кандидата** | **Забележка** |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:  **Обособена позиция 1: Система за персонализиран печат на плюшени меки детски играчки - 1бр**   1. Наличие на ролен текстилен принтер;  * Максимална скорост: мин. 78 м2/ч; * Максимална ширина на печат: мин. 1800 мм; * Вид мастило: Пигментно на водна база; * Цветове: циан, магента, жълто, черно, зелено, червено; * Брой печатащи глави: минимум 5бр; * Дюзи на печатащите глави: мин.1280 бр; * Променлив обем на капката; * Минимален размер на капката: макс. 5 pl; * Максимален диаметър на ролката: мин.300мм; * Максимално тегло на ролката: мин.40кг; * Мастилна система без използване на чипове; * Система от валове за прецизно водене и навиване на текстила; * Наличие на вграден инфрачервен изсушител;   ***\*Допълнителни технически изисквания към наличие на ролен текстилен принтер:***   * *Наличие на допълнителен притискащ вал за по-добро водене на деликатни медии* * *Наличие на вакуум система за негативно налягане на мастилата*   *Допълнителните технически изисквания нямат задължителен характер, но са предмет на оценка. В случай, че в офертата на кандидата липсва информация относно допълнителни технически изисквания и/или са посочени не пълни, не точни и/или не отговарящи на минималните изисквания допълнителни технически характеристики, ще бъде прието, че същите не са налични.*   1. Наличие на фиксатор за текстил на ролка  * Максимална работна ширина: мин. 1900 мм; * Широчина на колана: мин.198 см; * Независимо управляема система с колан; * Безконтактно следене на температурата, чрез Wi-Fi модул; * Електро-пневматична система за центриране и контрол на опъна на кечето; * Три самостоятелно контролирани развиващи и три навиващи вала; * Автоматична охлаждаща система; * Програматор за автоматично пускане и спиране;   ***\*\*Допълнителни технически изисквания към наличен фиксатор за текстил на ролка:***   * *Наличие на удължена маса за зареждане на скроени детайли* * *Наличие на система за синхронизирано подаване на разтегливи материали*   *Допълнителните технически изисквания нямат задължителен характер, но са предмет на оценка. В случай, че в офертата на кандидата липсва информация относно допълнителни технически изисквания и/или са посочени не пълни, не точни и/или не отговарящи на минималните изисквания допълнителни технически характеристики, ще бъде прието, че същите не са налични.*  **Обособена позиция 2: Система за печат на аксесоари за детски играчки – 1 бр**   1. Наличие на машина за предварително третиране;  * Зона на пръскане: мин. 40 cm х 60 cm; * Дюзи: мин. 4 бр; * Широчина и дължина на впръскване на интервали от макс. 2 см; * Впръскване: еднопосочно и двупосочно; * Автоматично почистване на дюзите; * Автоматично почистване на помпата;   ***\*Допълнителни технически изисквания към наличие на машина за предварително третиране:***   * *Наличие на сензорен дисплей за управление* * *Наличие на функция за запаметяване на програми*   *Допълнителните технически изисквания нямат задължителен характер, но са предмет на оценка. В случай, че в офертата на кандидата липсва информация относно допълнителни технически изисквания и/или са посочени не пълни, не точни и/или не отговарящи на минималните изисквания допълнителни технически характеристики, ще бъде прието, че същите не са налични.*   1. Наличие на принтер за печат на аксесоари с плоска маса  * Максимална площ на работната маса: мин. 35.6см х 40.6см; * Максимална резолюция: мин. 1200 dpi х 1200 dpi; * Печатащи глави: мин. 2 бр. индустриални; * Цветове: циан, магента, жълто, черно и бяло; * Наличие на софтуер за управление;   **\*\*Допълнителни технически изисквания към наличие на принтер за печат на аксесоари с плоска маса:**  - *Наличие на система за рециркулация на бялото мастило*  *- Наличие на вградени сензори за температура и влажност*  *Допълнителните технически изисквания нямат задължителен характер, но са предмет на оценка. В случай, че в офертата на кандидата липсва информация относно допълнителни технически изисквания и/или са посочени не пълни, не точни и/или не отговарящи на минималните изисквания допълнителни технически характеристики, ще бъде прието, че същите не са налични.*   1. Наличие на фиксатор с плоски работни маси  * Работна площ на една работна маса: мин. 40см х 50см; * Максимална сила на натиска: мин. 350 гр / см²; * Максимална температура: 225 °C; * Наличие на две работни маси; * Наличие на дигитален контрол за време и температура;   **Обособена позиция 3: Програмируема машина за шиене – 1бр**   * Наличие на електронно регулиране траекторията на движение на зъбите – мин. 4 режима за различни материи; * Възможност за електронно регулиране на натиска на крачето; * Наличие на тъч скрийн/Touch screen panel/; * Наличие на стъпков мотор на зъбите; * Наличие на електронно регулиране на стъпката на бода през 0.1 мм; * Наличие на функция за автоматично разпознаване дебелината на материята и автоматично настройване височината на крачето и зъбите; * Наличие на готови програми в паметта на машината за декоративни бодове; * Наличие на система за защита - автоматичен стоп на машината при наклон на главата; * Наличие на пневматична система за засмукване и отвеждане на отрязаните конци в контейнер; * Наличие на система за автоматично късо рязане на конците с два подвижни ножа - до 3мм. * Възможност за регулиране на оборотите; * Максимални обороти – мин. 5000 об/мин.; * Възможност за програмиране на автоматичните затяжки * вградено LED осветление от двете страни на иглата;   **\*Допълнителни технически изисквания:**  *- възможност за синхронизация с три вида системи за управление - Hanging system, ERP, MES;*  *- гласово оповестяване на избраните команди;*  *- рутер за WiFi;*  *Допълнителните технически изисквания нямат задължителен характер, но са предмет на оценка. В случай, че в офертата на кандидата липсва информация относно допълнителни технически изисквания и/или са посочени не пълни, не точни и/или не отговарящи на минималните изисквания допълнителни технически характеристики, ще бъде прието, че същите не са налични.* |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):  **За всички обособени позиции**   1. Гаранционен срок   Предложен гаранционен срок под 12 календарни месеца и над 60 календарни месеца ще се считат за нереалистични, следователно кандидатът ще бъде отстранен от участие.  2. Срок за отстраняване на повреда  Предложен срок за отстраняване на повреда под 1 работен ден и над 5 работни дни ще се считат за нереалистични, следователно кандидатът ще бъде отстранен от участие.  3. Време за доставка на резервни части  Предложено време за доставка на резервни части под 1 работен ден и над 5 работни дни ще се счита за нереалистични, следователно кандидатът ще бъде отстранен от участие. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):  **За всички обособени позиции**   1. Документите следва да са изготвени съобразно образеца от документацията. 2. Предоставената оферта и документацията към нея, следва да бъде на български език или да бъде придружена с превод на български език. 3. Следва да бъдат спазени правилата за визуализация на Оперативна програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 при изготвянето на документи, за които няма предвидени образци. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).  Неприложимо; |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:  **За всички обособени позиции**  Изпълнителят следва да проведе обучение на най-малко двама служители на Бенефициента за работа с доставеното оборудване. Обучението следва да се проведе на мястото на доставката. Организацията и изпълнението на обучението е за сметка на Изпълнителя. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо)**.**  *Неприложимо;* |  |  |
| Други: *Неприложимо;* |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките/услугите/  дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева  (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( описва се)*

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

**Обособена позиция 1**

1. Отчет за приходите и разходите за последните три приключени финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

**Обособена позиция 2**

1. Отчет за приходите и разходите за последните три приключени финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

**Обособена позиция 3**

1. Отчет за приходите и разходите за последните три приключени финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

1. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

**Обособена позиция 1**

1. Заверено от кандидата копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001 и/или еквивалент. Обхвата следва да бъде сходен с настоящата процедура.

Под „обхват, сходен на настоящата процедура“, ще се счита: „Продажба, доставка, гаранционна и извън гаранционна поддръжка на шивашко оборудване и/или на специализирани машини за шивашката индустрия и/или еквивалент.

**Обособена позиция 2**

1. Заверено от кандидата копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001 и/или еквивалент. Обхвата следва да бъде сходен с настоящата процедура.

Под „обхват, сходен на настоящата процедура“, ще се счита: „Продажба, доставка, гаранционна и извън гаранционна поддръжка на шивашко оборудване и/или на специализирани машини за шивашката индустрия и/или еквивалент.

**Обособена позиция 3**

1. Заверено от кандидата копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001 и/или еквивалент. Обхвата следва да бъде сходен с настоящата процедура.

Под „обхват, сходен на настоящата процедура“, ще се счита: „Продажба, доставка, гаранционна и извън гаранционна поддръжка на шивашко оборудване и/или на специализирани машини за шивашката индустрия и/или еквивалент.

1. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
2. Документи по т. 1, 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
3. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)